**MODALITA’ COMUNICAZIONE DATI QUALITA’ DEL SERVIZIO DA PARTE DEGLI UTENTI AT*– ART. 24.2 DEL TIQTRA***

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24 del TIQTRA (“*Testo integrato della regolazione output-based del servizio di trasmissione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023*”, Allegato A alla Delibera dell’Autorità n. 653/2015/R/eel) per ogni utente AT connesso alla rete rilevante, e per ogni anno del periodo 2017-2023, Terna è tenuta a pubblicare i valori minimo e massimo della tensione efficace attesa e della tensione effettiva.

Il medesimo articolo precisa che:

* ai valori minimo e massimo della tensione effettiva devono corrispondere valori del fattore di potenza in prelievo di energia reattiva compresi tra 0,9 e 1;
* allo scopo, **gli utenti AT devono rendere disponibili a Terna le misure di tensione e del fattore di potenza** su base quarto-oraria con frequenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, **secondo modalità definite da Terna e rese note agli utenti AT entro il 30 giugno 2016**.

In relazione a quanto sopra, si rappresenta che:

* gli utenti AT dovranno riportare i dati di competenza nel file Excel allegato (foglio “*Tabella*”) e inviarli a Terna tramite lettera (Terna Rete Italia S.p.A. – Direzione Dispacciamento Nazionale, Via Palmiano n° 101, 00138 Roma) o PEC (dispacciamentoconduzione@pec.terna.it) e anticiparli all’indirizzo e-mail qualita.tensione@terna.it;
* per ogni trimestre di riferimento (a partire dal primo trimestre 2017) la tabella, correttamente compilata (si veda a tal proposito il foglio *“Istruzioni”*), dovrà essere trasmessa da ogni utente AT a Terna entro il mese successivo (ad esempio, aprile per il trimestre gennaio-marzo)

